**Descriere produs**

mâner: ¼”-os, cu clichet, schimbare de sens, fixabilă, cu magnet, lungime: 113 mm

2 buc adaptoare: ¼”/4 mm

adaptor pentru chei tubulare

(cheie tubulară cheie tubulară) 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

capete Cr-V:

- (plat) 4, 5, 6 mm

- (phillips) PH1, PH2, PH3

- (pozidrive) PZ1, PZ2, PZ3

- (torx) T10, T15, T20, T25

capete de şurubelniţe Cr-V:

- (plat) 1, 1.5, 2, 2.5 mm

- (phillips) PH000, PH00, PH0, PH1

cutie pt. depozitare practică, suspendabilă