**Descriere produs**

dome de bachelită textilă durabilă

este necesar un filtru

86 x 86 mm

Z: 8 Ohm

Pm/Pn: 120/60 W

f: 2.000 – 18.000 Hz

SPL1 W/1 m: 93 dB

bobină: 1,0”

membrană: bachelită

greutate: 10 Oz