**Descriere produs**

unitate exterioară pentru montare în exterior

cu conexiune cu două fire, ideal în locul soneriilor vechi

construcție estetică și robustă din aluminiu

poate fi utilizat cu sau fără cadru de protecție împotriva ploii

placă de nume iluminată cu LED-uri

unitatea interioară poate fi montată pe mobilă sau pe perete

volum reglabil al sunetului sonor

posibilitate de deschidere a yalei (yala nu este inclusă)

distanța de operare pentru 50 m / cu cablu 1 mm2 (nu este inclus)

electronică de deschidere a porții fără sursă de alimentare externă (12 V / 200 mA)

protecție la apă: IP23

alimentare: cablu de conectare la rețea (230 V~ / 50 Hz)