**Descriere produs**

capacitatea rezervorului: 15 litri

putere de aspirație de 12 KPa (230 V~)

debit de aer: 42,5 litri / secundă

furtun: ∅48 mm x 2,1 m

accesorii: furtun, tub prelungitor, filtru Clean ConnectTM, sac de praf, cap general, cap de aspirare a spațiilor înguste, filtru cu sită, adaptor pentru instrumente

tip sac de praf: DXVA19-4240

cablu de alimentare izolat cu cauciuc, 4,85 m

alimentare: 230 V~ / 50 Hz / 1100 W