**Descriere produs**

carcasă inoxidabilă

capacitate rezervor: 25 litri

putere de aspirare: 15 KPa (230 V~)

debit de aer: 37,8 litri / secundă

furtun de ∅48 mm x 2,1 m

accesorii: furtun, tub prelungitor, filtru Clean ConnectTM, sac de praf, cap utility, cap de curățare a podelelor, cap de curățare a spațiilor înguste, sac din plasă pentru depozitarea accesoriilor

cod sac pentru praf: DXVA19-4204

cablu de alimentare izolat cu cauciuc, 3 m

alimentare: 230 V~ / 50 Hz / 1050 W