**Descriere produs**

poate fi utilizată pentru a respinge și a ține la distanță în mod eficient porumbei în zonele rezidențiale

sunet țipător special

frecvență: 30-60 secunde

durata sunetelor: 3 secunde- frecvență: 5-15 KHz

frecvența recomandată de amplasare: la fiecare 20-40 de metri

alimentare: baterie de 9 V (6LR61), neinclusă

dimensiune: ∅3,7 x 16 cm

greutate: 120 g