**Descriere produs**

pentru verificare baterii tip buton, baterii tip creion şi de 9 Volţi

1,5 Volt / 9 Volt max. (AG, AAA, AA, C, D, 6LR61)

utilizare simplă, rapidă, transparentă

testare sub sarcină

dimensiune: 110 x 60 x 25 mm