**Descriere produs**

conform cu standardele EN 50291-1 și EN 50291-2

senzor electrochimic avansat

avertizare privind ventilația

modul de testare a senzorului de CO

indicația de sfârșit de viață

alimentare: acumulator încorporat: 3 V, litiu, durată de viață preconizată de 10 ani

temperatura de funcționare: -10 °C până la +40 °C

umiditate relativă admisă: 30 - 90 %.

durata de viață preconizată a dispozitivului: 10 ani

garanție: 5 ani

dimensiuni: 12,5 x 6,7 x 3,3 cm