**Descriere produs**

în conformitate cu EN 14604

detector de fum optic integrat

modul de testare

indicator de sfârșit de viață

sursa de alimentare: acumulator încorporat: 3 V, litiu, durată de viață preconizată de 10 ani

temperatura de funcționare: +4 °C până la +38 °C

durata de viață preconizată al dispozitivului: 10 ani

garanție: 5 ani

dimensiune: ∅11,8 x 3,2 cm