**Descriere produs**

cablu încălzire cu fire, conexiune electrică pe o parte

covoare de încălzire cu lățimea de 0,5 m, lungime 18 m

putere de încălzire 150 W/m2

plasă din fibră de sticlă cu benzi autoadezive pentru o instalare ușoară

extrem de subțire, grosime de instalare de 4 mm

distanța dintre buclele cablurilor de încălzire: aprox. 8 cm

cablu de conectare a încălzirii: 2,5 m două fire + împământare

alimentare: 230 V

putere: 1350 W

suprafață: 9 m2

control recomandat cu termostatul inteligent FHT76WIFI