**Descriere produs**

cablu încălzire cu fire, conexiune electrică pe o parte

covoare de încălzire cu lățimea de 0,5 m, lungime 4 m

putere de încălzire 150 W/m2

acoperire cu folie de aluminiu pe ambele fețe

extrem de subțire, grosime de instalare de 1,4 mm

distanța dintre buclele cablurilor de încălzire: aprox. 5 cm

cablu de conectare a încălzirii: 2,5 m două fire + împământare

alimentare: 230 V

putere: 300 W

suprafață: 2 m2

control recomandat cu termostatul inteligent FHT76WIFI