**Descriere produs**

2 moduri de funcționare: filament halogen 1200 W sau filament carbon 1200 W

putere maximă: 1200 W

control prin telecomandă sau butoane tactile

oscilare cuplabilă

timer oprire de până la 6 ore

IPX4 protecție împotriva stropirii cu apă

utilizare în interior și exterior

oprire în caz de răsturnare

lungime cablu de alimentare: 1,4 m