**Descriere produs**

panou frontal negru de sticlă

2 trepte de încălzire: 1000 / 2000 W

Cu program STOP

moduri de funcționare normale: numai ventilator, aer cald și fierbinte

control termostat 18-45°C

lamelă oscilantă deflectoare

temporizator oprire de până la 8 ore

program săptămânal

sesizare geam deschis

protecție împotriva supraîncălzirii

cu telecomandă

control și de la distanță prin aplicația gratuită TUYA pe smartphone

șuruburi, dibluri pentru fixarea pe perete

cu întrerupător principal

alimentare telecomandă: 1 x baterie-nasture CR2025, inclusă

nivel de zgomot: 60 dB(A)