**Descriere produs**

40 buc SMD 2835 LED

luminozitate: 1600 lm / 6000 K

material: ABS, PC

panou solar: 9,5 Wp silicon monocristalin

pachet acumulator Litiu încorporat, 18650 / 5400 mAh / 7,4 V

senzor de mișcare PIR 120°, max. 3-8 m

program autoreglare

timp de funcționare foarte lung

unghi de înclinare reglabil: în sus 20°, în jos 10°

ușor de montat pe perete sau pe stâlp drept (max. ∅60 mm), ori curbat (max. ∅50 mm)

dimensiuni: 23,2 x 49,2 x 5,8 cm

Sursele de lumină LED nu se pot schimba.