**Descriere produs**

88 buc LED-uri SMD

1500lm

temperatură de culoare selectabilă: 3000K, 6000K

Senzor de mișcare PIR cu unghi de detectare de 120°, distanța 6 m

ziua se încarcă, noaptea luminează

poate fi operat prin telecomandă

luminozitate reglabilă

timp de funcționare programat

2 moduri de funcționare:

Iluminare continuă în conformitate cu luminozitatea implicită sau setată și timpul de funcționare, apoi trece la modul senzor

Modul senzor: Luminozitate 100% atunci când este detectată o mișcare, apoi 5% luminozitate după 30 de secunde

material: plastic anti-UV, rezistență la foc V0

IP65: protecție împotriva jetului de apă (din toate direcțiile).

baterie Li-ion 18650 încorporată 3,7V 3600mAh, 13,32W

putere panou solar: 4,5W

lungimea cablului de conectare: 5m

elemente de fixare ca accesoriu