**Descriere produs**

40 buc LED-uri SMD

600 lm / 6000 K

Senzor de mișcare PIR cu unghi de detectare de 120°, distanța 6 m

control telecomandă

luminozitate reglabilă

programabil

2 moduri de operare ale senzorului:

la detectarea mișcării se aprinde cu luminozitate 100%, apoi după aprox. 30 sec se stinge

la detectarea mișcării se aprinde cu luminozitate 100%, apoi după aprox. 30 sec rămâne aprins cu luminozitate redusă

materie primă: metal + plastic

IP65: protecție împotriva jetului de apă (din toate direcțiile).

Baterie încorporată 3,2V 5AH, 16W LiFePO4

putere panou solar: 7 W

alimentare telecomandă: 1 baterie tip nasture de 3 V - CR2025 (inclus)

elemente de fixare ca accesoriu