**Descriere produs**

difuzor pentru telefon prin BT

redarea muzicii stereo prin BT

redare MP3 de pe surse microSD (max. 32 GB)

încărcător USB dublu, 5 V/max. 1,5 A

intrare audio stereo de ∅3,5 mm

preluare-, încheiere- şi respingere apel, reapelare fără atingerea telefonului

reconectare automată la telefon

microfon încorporat

calitate superioară a sunetului (CVC, NR, Full Duplex, DSP)

anunţarea verbală a schimbării modului de funcţionare

memorare piese şi frecvenţe

inclus: încărcător dublu, cablu de conectare audio ∅3,5 mm, suport magnetic