**Descriere produs**

pentru recepție emisie radio și TV

radiodifuziune analogică și digitală

design 3D, cu model de țesătură

sensibilitate remarcabilă

amplificator încorporat cu zgomot redus, max. 53 dB

poate fi plasat pe mobilă sau pe perete, în poziție orizontală sau verticală

cablu de conectare cu fișă coaxială

opțiune de alimentare dublă

alimentare prin cablu coaxial de la receptor ori de la adaptorul de rețea cu USB, inclus

dimensiuni: 300 x 100 x 30 mm