**Descriere produs**

emițător 433,92 MHz pentru temperatura și umiditatea exterioară, raza de acțiune max. 60 m

poate fi agățat pe perete sau așezat pe masă

3 canale selectabile

instrucțiuni suplimentare în descrierea stației meteo!

aparatul este potrivit pentru utilizare în statele membre UE.