**Descriere produs**

ecran LCD alb, negativ

simboluri iconografice aferente prognozelor meteorologice

temperatură și umiditate interioară

temperatură și umiditate exterioară, cu emițător fără fir

emiţător de 433,29 MHz pt. temperatură și umiditate,

raza de acţiune 60 m pe teren deschis

staţia meterologică poate recepţiona 3 emiţători externi,

1 buc este inclus (HCKK 08)

afişare trend temperatură

ceas digital, calendar

format de afişare 12/24 ore

două deșteptări, funcție de ațipire cu lungime reglabilă (3 – 20 minute)

limite alarmă temperatură interior, exterior

punere în funcţiune facilă

alimentare: stație meteorologică: adaptor de rețea inclus,

sau baterii 3 x 1,5 V (AAA), nu sunt incluse

senzor extern: baterii 2 x 1,5 V (AAA), nu sunt incluse

dimensiuni: 210 x 138 x 22 (60) mm

Acest dispozitiv este adecvat pentru utilizarea în statele Uniunii Europene.