**Descriere produs**

rezervor metalic emailat de 27 litri

potrivit pentru sterilizarea a max. 14 buc borcane de 1 litru

potrivit pentru încălzirea, fierberea și menținerea la cald a max. 27 litri de lichid (ex. ceai, vin fiert)

robinet de scurgere fără picurare

termostat mecanic

semnalul sonor al termostatului poate fi oprit

comutator pornit / oprit

oprire temporizată, max. 120 minute

mânere izolate termic

grilaj din plastic pentru suportul sticlelor inclus

cu loc pentru depozitare cablu

lungime cablu de conectare: 90 cm