**Descriere produs**

putere: max. 2000 W

ideal pentru utilizare în interior

încălzire rapidă

temperatura de prăjire reglabilă cu termostat

suprafaţă antiaderentă

curăţare foarte uşoară

tavă detaşabilă pentru colectarea uleiului

stativ stabil din plastic, cu picioare din cauciuc

mânere din plastic, rezistente la căldură

lungime cablu de conectare: 120 cm

dimensiune suprafață de prăjire:

52 x 22 cm

dimensiune: 63 x 9,5 x 25,5 cm