**Descriere produs**

putere: 130 W

vid automat și manual

sudare în vid umedă sau uscată

funcție de sudare independentă

depozitare internă a rolelor de folie (max ∅6,2 cm)

tăietor de folii integrat

putere de aspirare max. -0,7 bar

lungimea sudurii: max. 30 cm

lățimea sudurii: ~3 mm

accesorii: 5 pungi 20 x 30 cm

tipuri de folii de rezervă: HGF2030, HGF2840, HGF28500

alimentare: 220-240 V~ / 50-60 Hz

dimensiuni: 389 x 84 x 150 mm

greutate: 1399 g