**Descriere produs**

Recomandăm în cazurile în care doriți să utilizați produsul cu protecție la stropii de apă IP44 în exterior

și să nu fie amplasat în imediata apropiere a echipamentului alimentat.

cablu H05RR-F 3G1,5 mm2, pentru exterior IP44

cablu de 22 + 3 metri pe tamburul mare, respectiv cel mic

ștecher și priză cu cablu drept

buton de reanclașare a protecției termice declanșate

250 V~ / max. 3500 W – desfășurat / max. 1000 W -înfășurat