**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

Olyan esetekben ajánljuk,amikor nem akarjuk magát a kábeldobot a működteteni kívánt berendezés közelében elhelyezni.

fém tartóval

27 3 méter vezeték a nagy ill. a kicsi felcsévélő dobon 3 x 1,0 mm2

használható feltekerve is

230 V - / max. 1000 W - feltekerve

230 V - / max. 2300 W - letekerve

pipa alakú dugó és egyenes lengő aljzat visszaállító gomb a kiadott hővédelem törléséhez