**Descriere produs**

comutator de protecție împotriva supraîncălzirii

cablu H07RN-F 3G2,5 mm2, IP44 pentru exterior

250 V~, max. 16 A

înfășurat max. 1000 W

desfășurat max. 3000 W

25 m

Suport metalic, carcasă metalică, cablu din cauciuc!