**Descriere produs**

emite semnale sonore în cazul intrării în rază de acţiune al sistemului (senzor de lumină)

semnalizare ding-dong

rază de acţiune: 3-4 m

nivel sonor reglabil, posibilitate de decuplare

fixare prin sistem autoaderent aplicat pe spatele aparatului

alimentare: 2 x AAA (1,5 V) (nu sunt incluse)