**Descriere produs**

lungime 130 mm

vârf îndoit la 45 grade

tăiş din metal tare, tratat termic

mecanism cu arc, cu utilizare uşoară

grosime de tăiere: 1,2 mm cupru / 0,8 mm oţel moale