**Descriere produs**

Material oțel

Mâner izolat

Izolație: până la 1000V[AC]

Pentru cabluri cu izolație de plastic sau de cauciuc

Diametru reglabil cu șuruburi dințate și piulițe

Secțiunea maximă a firului: 6,0 mm²

Lungime: 160mm