**Descriere produs**

impedanţă: 75 Ohm

izolaţie PVC albă 4,2 mm

împletitură: 0,12 mm x 48 fire cupru

folie de aluminiu

izolaţie spumă PE 2,6 mm

fir interior oţel acoperit

cu cupru 0,5 mm

100 m/rolă (suport de lemn)