**Descriere produs**

Modelul KPE 6039G din gama noastră de hote de bucătărie CYCLONE este combinația perfectă de design modern și funcționare eficientă. Cu placa sa din oțel negru SPCC și carcasa elegantă din sticlă neagră, modelul KPE 6039G va conferi bucătăriei dvs. un aspect deosebit. Produsul poate fi controlat cu ușurință prin atingere sau chiar prin mișcarea mâinii. Fluxul de aer poate fi controlat în 3 setări diferite de viteză în modul de extragere a aerului sau recirculare. Această hotă este special concepută pentru uz casnic și oferă o serie de caracteristici practice. Aparatul include, de asemenea, un filtru de grăsime lavabil cu plasă de aluminiu în 5 straturi și două filtre de carbon, care contribuie la filtrarea eficientă a aerului și la o atmosferă plăcută în bucătărie. Produsul are o lățime de 60 cm și poate atinge un debit de aer de până la 390 m3/h, asigurând o extracție eficientă a vaporilor chiar și în timpul activităților intensive de gătit. Este important să solicitați ajutorul unui profesionist pentru instalarea corectă a hotei de bucătărie pentru a garanta o funcționare sigură și optimă. Cu hota de bucătărie KPE 6039G, bucătăria dvs. va fi curată și aerisită!

SPCC placă din oțel negru + sticlă neagră

control tactil + control prin mișcarea mâinii

trei trepte de viteză

lampă LED de 1x1,5 W

furnizat cu 1 filtru de grăsime cu 5 straturi de plasă de aluminiu, poate fi spălat (KPE 6090/A)

accesoriu set de 2 filtre de carbon (KPE 6090/C)

ventilație externă sau cu recirculare

debit maxim de aer: 390 m3/h

puterea maximă a motorului: 105 W

orificiul de ieșire a aerului: 150 mm

clasa energetică: C

dimensiune: 600 x 431 x 530 mm