**Descriere produs**

tehnologie de răcire prin evaporare

filtru de umidificare, înlocuire facilă (LH 5/T)

deflector de aer reglabil: flux de aer orizontal sau ușor ascendent

rezervor de apă 300 ml, cu vizor

umplerea ușoară a rezervorului de apă de pe partea laterală a aparatului

butoane cu întrerupător micro

ventilator cu 3 trepte de viteză

LED-uri albe care indică viteza

cablu USB - micro USB inclus

alimentare: USB 5 V / 5 W

dimensiune: 13,7 x 14,1 x 18 cm