**Descriere produs**

Aparatul poate fi utilizat pentru împrospătarea şi răcirea aerului din încăperi

închise. Din principiul de funcționare rezultă că nu este potrivit pentru a reduce

substanțial temperatura camerei.

Răcește aerul care trece prin el, prin evaporarea apei reci, oferind astfel un mediu

prospăt, plăcut. Viteza aerului este asigurată de un ventilator cu 3 trepte, iar

direcţionarea aerului este realizată de lamele care pot fi activate şi dezactivate.

rezervor de apă înglobat

patroane pt. gheaţă incluse

filamentul pentru evaporare poate fi schimbat (LHP 400/T)

puterea ventilatorului este reglabilă (3 trepte)

3 moduri de funcționare: normal, natural, somn

lamele cuplabile pt. direcţionarea aerului

temporizator oprire: 1-7 ore

poate fi comandat și de pe telecomandă

mâner ergonomic

rulare pe roţi

lungime cablu de alimentare 1,45 m

alimentare telecomandă: baterie

tip buton CR2025, inclusă

alimentare: 230 V~ / 50 Hz

dimensiune: 25 x 58 x 28 cm