**Descriere produs**

control cu butoane tactile și telecomandă

cuplare răcire ecologică prin evaporarea apei

2 buc acumulatori de gheață incluși

funcție ionizare, cuplabilă

ventilator cu 3 trepte de viteză

ventilator cu 3 moduri: normal, natural, somn

cuplare direcționare aer

timer oprire: 0,5-7,5 ore

ușor de mobilizat pe roți, cu opțiune de frână

volum rezervor de apă: 3 L

filtru de umidificare înlocuibil (LHP 800i/T)

lungime cablu de alimentare: 1,35 m

alimentare: 230 V~ / 50 Hz / 80 W

dimensiuni: 33,5 x 23,5 x 80,5 cm

greutate (gol): 4,9 kg