**Descriere produs**

microfon condensator profesional

compatibil cu dispozitive care au intrare pentru microfon

comutator pornit/oprit și indicator LED de funcționare pe bază

inel LED pentru feedback vizual pe tija microfonului

filtru de spumă pentru reducerea zgomotului, detașabil

caracteristică direcțională cardioidă

cablu de conectare extra lung (6m)

conector XLR robust, metalic

accesorii: cablu cu mufă de 6.3 mm - priză XLR

alimentare: 2 baterii AA (1,5 V) nu sunt incluse