**Descriere produs**

lumină: 1 buc LED

verificator bancnote: 1 buc LED UV

lentilă de calitate din sticlă

diametru lentilă: ∅27 mm

mărire: 7,5x (26 dioptrii)

pornire: comutator tip buton

schimbare funcţie: comutator glisant

alimentare: baterii 2 x CR2016 (1,5 V) (nu sunt incluse)