**Descriere produs**

mixer-amplificator pe 6 canale

unitate multimedia încorporată

conexiune BT fără fir

ascultarea muzicii de pe echipament mobil, calculator

radio FM cu memorie posturi

Redare MP3/WMA de pe surse USB/SD

repetare piesă, redare în ordine aleatoare

ecran LCD cu scală radio grafică, marjă modulară și playlist

semnal sonor de captare atenție la apăsare de buton

remixarea automată a muzicii la anunțul vocal

potențiometru dublu cu limitare de volum

egalizator ton înalte și joase

ieșire pentru conectare alt amplificator sau aparat de înregistrare

intrări: USB, SD, 2 x MIC (6,3 mm), 3 x L + R (2 x RCA), FM ANT

ieșiri: L + R (2 x RCA, mono)

pentru conectarea difuzoarelor de 100 V, în 6 grupe separate, cu reglare individuală

alimentare: 230 V~ / 50 Hz, prin cablu de rețea