**Descriere produs**

microfon de mână din metal și receptor din metal

afișaj multifuncțional în mâner

indicarea frecvenței și a stării bateriei

16 canale UHF pentru recepție fără interferențe

comutare rapidă, conectare automată

canale stabile, circuit digital de anulare a zgomotului

fișă de ieșire de 6.3mm pe receptor

se conectează direct la amplificator, mixer sau boxă activă

rază de acțiune pe teren deschis: 40 m

funcționare fără baterii

microfonul și receptorul sunt reîncărcabile

microfonul are acumulator reîncărcabil interschimbabil (inclus)

receptorul are acumulator integrat

timpul de încărcare / funcționare estimată al microfonului: 2 h / 6 h

accesorii: cablu de încărcare USB-A/C, adaptor 6.5mm/3.5mm, inel de marcare colorat

microfon: 53/33x255mm

receptor: 30x93x30 mm

încărcător recomandat: SA 24USB, SA 50USB