**Descriere produs**

vârfuri combinate cu capac de izolare detașabil fișe banană tip pipă (∅4 mm)

cu capace de izolare detașabile

mâner ~120 mm / vârf de măsurare cu diametru 2 mm

600 V CAT II / 600 V CAT III

sarcină max. 10 A

cablu 22AWG, lungime ~90 cm