**Descriere produs**

flexibil, moale, durabil, utilizare comodă

vârfuri combinate cu capac de izolare detașabil fișe banană tip pipă (∅4 mm)

cu capace de izolare detașabile

mâner ~145 mm / vârf de măsurare cu diametru 2 mm

1000 V CAT II / 1000 V CAT III / 600 V CAT IV

sarcină max. 10 A

cablu 20AWG, lungime ~120 cm