**Descriere produs**

cablu măsurare profesional, premium

vârf tactil combinat cu contact de precizie cu arc

contact cu capăt izolat în interiorul conectorilor

banană

capace pentru izolare, pot fi

îndepărtate

cap măsurare cu diametru

de 2 mm

1000 V CAT III / 600 V CAT IV

sarcină de max. 10 A

cablu 18AWG cu

lungime de ~135 cm