**Descriere produs**

reîncărcabilă, soclu USB-C

power bank prin USB pentru echipamente externe

zoom ajustabil 2x

Smart Power Control (SPC)

Direct-to-Low

indicator acumulator cu tensiune mică

reglare temperatură Closed-Loop

fabricat din aluminiu anodizat, de calitate superioară, utilizat în aeronautică

rezistent la impact și apă (IP67)

turbo (12000 lm): intervale de 30 sec / 220 metri

lum. mare (7,000 lm): 2 ore / 164 metri

lum. medie (3,000 lm): 3 ore / 114 metri

lum. mică (300 lm): 12 ore / 36 metri

lum. intermitentă (12000 lm): 2 ore / 220 metri

dimensiuni: 28 x ∅6 cm