**Descriere produs**

alb

max. 4 A

2x0,75 mm2

pentru uz intern

exclusiv pentru corpuri de iluminat

se instalează numai de către persoane autorizate!

250 V~ / 50 Hz / max. 4 A / max. 920 W

H03VVH2-F, 2x0,75 mm2