**Descriere produs**

cablu din cauciuc 3G1,5 mm2 H07RN-F

utilizare în exterior (IP44)

capac de etanșare pe priză

lungimea cablului: 25 m

250 V~ / 16 A / max. 3500 W