**Descriere produs**

prize cu pornire individuală

250 V~ / 16A / 3500 W

toate prizele se pot scoate de sub tensiune cu comutatorul principal

buton de reanclaşare a protecţiei termice declanşate

nr. prize: 6

cablu: 3 x 1,5 mm2

lungime cablu: 3 m

culoare: alb