**Descriere produs**

potrivit pentru a porni/opri echipamente cu alimentare din rețea

prevăzută cu protecţie copii

comutator 1 pol

pentru exterior (IP44)

250 V~ / 16 A / max. 3680 W

numai prin tragerea ștecherului este scoasă de sub tensiune