**Descriere produs**

pH 0,00 - 14,00 / 0 – 60 °C

Acide sau alcaline? Poate fi citit imediat!

măsurarea temperaturii apei şi a aerului

utilizabil pentru stil de viaţă sănatos, nutriţie, hobby, muncă sănătoasă

ideal: bazin de înot, jacuzzi, fântână arteziană, acuariu, heleşteu, apă potabilă, apă de baie, fluide corporale, apă minerală, apă medicinală, suc de fructe, vin, ţuică, cafea, apă de udat…

nu mai sunt complicaţii cu benzi de testare!

afişor LCD vizibil

senzor electrod-sticlă

compensare temperatură automată

calibrare cu un punct

inclus şurubelniţă pentru calibrare şi teacă de protecţie practică

alimentare: 2 x LR44 (1,5 V); incluse

dimensiune: 155 x 29 x 16 mm