**Descriere produs**

senzor pasiv infraroşii (PIR)

construcţie pentru exterior IP44

unghi de sesizare: 180°

distanţă de sesizare: 12 m

timp de funcţionare reglabil: 10 sec - 7 min

reglare a sensibilităţii la lumină: 3 - 2000 LUX

funcţionare atât pe întuneric, cât şi în lumină

reglabil în direcţie verticală

alimentare: 230 V~ / 0,45 W (0,1 W)

puterea de cuplare: 230 V~/1200 W

dimensiune: 85 x 85 x 90 mm