**Descriere produs**

pentru exterior

mâner cauciucat

grilaj masiv din metal şi ureche pentru agăţat

sticlă groasă rezistentă

izolaţie dublă

cablu cauciucat de 5 m

soclu din porţelan

sursa de lumină: max. 60 W / E27 (nu este inclusă)

alimentare: 230 V~/50 Hz

Eticheta energetică a produsului, cu scară 1:1, se poate descărca sau tipări de pe pagina web, din meniul „Descărcări”.