**Descriere produs**

Mișcarea rotativă (precesie) din interiorul grilajului de protecție poate fi cuplată individual. Astfel ventilatorul va mișca aerul într-un unghi mai mare.

diametru palete 40 cm

palete metalice

putere reglabilă (3 trepte)

cap cu unghi de înclinare reglabil (90°)

lungime cablu de alimentare: 1,2 m

alimentare: 230 V~ / 50 Hz / 50 W

dimensiuni: 54 x 50 x 26 cm